
**INSTRUCCIONES PARA REARMAR PULSADORES SIN CRISTAL.**

**Model 1**

**Punto 1**: Introducir la llave de rearme por la ranura correspondiente.

**Punto 2**: Tirar del mecanismo y quitar la llave de rearme.

**Punto 3**: Con ambas manos presionar levemente el mecanismo hacia adentro y dirigirlo hacia arriba. (Debe de desaparecer la franja amarilla con la leyenda).



**Modelo 2.**


**Punto 1**: Alguien activo el pulsador.

**Punto 2**: Ranura en el lateral donde se introduce la llave de rearme.

**Punto 3**: Introducir la llave de rearme hasta el fondo

**Punto 4:** Al legar la llave al fondo se escuchara un chasquido quedando el mecanismo rearmado.

**Punto 5:** Retirar la llave**.**



**INSTRUCCIONES PARA REARMAR PULSADORES CON CRISTAL.**

**Modelo 3**

**Punto 1**: Introducir la llave de rearme por la ranura correspondiente.

**Punto 2**: Tirar del mecanismo y quitar la llave de rearme.

**Punto 3**: Retirar la pieza inferior.

**Punto 4:** Sustituir el Cristal roto por uno Nuevo.

**Punto 5:** Colocar la pieza que retiramos en el **punto 3.**

**Punto 6:** Presionar con ambas manos la pieza hasta su colocación HABITUAL.

